|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ANEXO VIII**  **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  **DE LOS PANELES DE INICIO** | **Nº MATRICULA SENDERO** |
| **PR®-S XX**  **Nombre del Sendero** |
| **XX / XX / XXXX** |

**PANELES INFORMATIVOS**

**- Material: Pueden ser de cualquier material duraderono agresivo ambiental ni visualmente con el entorno,siendo preferible la madera de pino tratada enautoclave clase IV. Soporte de resinas de uso severopara exteriores e impresión en vinilo poliméricofundido y laminado UV.**

**- Dimensiones:**


**- 270 cm de altura (50 bajo tierra)**

**- Grosor de los postes 10X10 cm**

**- Tejadillo 150 x 54 cm (se podrá prescindir deél, siempre que el material utilizado en el panel**

**sea resistente a los agentes atmosféricos,previa autorización de la FCDME)**

**- Panel 100 x 70 cm**



**MESAS INTERPRETATIVAS**

**- Material: Pueden ser de cualquier material duraderono agresivo ambiental ni visualmente con el entorno,siendo preferible la madera de pino tratada enautoclave clase IV. Soporte de resinas de uso severopara exteriores e impresión en vinilo poliméricofundido y laminado UV.**

**- Dimensiones:**

**- Pie de 150 cm de altura**

**- Grosor de los postes 10X10 cm**

**- Panel 100 x 40 cm, con protección superior e inferior**

