|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ANEXO VI**  **BALIZAS Y POSTES DIRECCIONALES** | **Nº MATRICULA SENDERO** |
| **PR®-S XX Nombre del Sendero** |
| **XX / XX / XXXX** |

**BALIZAS**

**Características técnicas:**

**- Material: madera de pino tratada en autoclave claseIV, de secciones redondas, con los colores delsendero según corresponda (GR, PR o SL) y las marcasde continuidad, dirección equivocada o cambio dedirección.**

**- Dimensiones:sección redonda. 120 cm de alto x 10 cm dediámetro (30 cm bajo tierra y 80 a la vista).Parte superior en chaflán a 45º.**


**- Marca de continuidad, cambio de dirección ydirección equivocada grabadas en bajorrelieve yposteriormente pintadas con pintura ecológica alagua, del color adecuado al tipo de sendero(GR®, PR® o SL®), para garantizar una mayordurabilidad.**

**- Hendidura para placa de dibond de 3 mm conimpresión en vinilo fundido polimérico y**

**laminado UV. Debe incluir matrícula de senderoy podría llevar los logotipos de los**

**patrocinadores.**

**- Hendidura en la base de la baliza para mayorsolidez en su anclaje.**




|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**POSTES DIRECCIONALES**

**Características técnicas:**

**- Material: madera de pino de sección redonda y tratada en autoclave clase IV.**

**- Dimensiones: forma redondeada. 250 cmde alto (1 - 2 flechas), 300 cm (3 - 4 flechas) x10 cm de diámetro (50 cm bajo tierra).La lama superior indicará el nombredel lugar y otros datos del mismo que se estimenconvenientes (con los colores del sendero en elextremo derecho de la misma).**

****

**LAMAS Y FLECHAS DIRECCIONALES**

**Características técnicas:**


**- Material: madera de pino tratada enautoclave clase IV.**

**- Dimensiones: tendrán 60 cm de largo, 15 cm de alto y sugrosor dependerá del material de fabricación.**

**- La terminación en punta de 9 cm delarga.**

**- En la parte posterior, sobre fondoamarillo, aparece lamatrícula del sendero.**

**- En la zona central de la flecha, en laparte superior, el nombre delsendero, en el centro el lugar dedestino), y en la parte inferior unaindicación de los kilómetrosrestantes hasta ese lugar.**



**MEDIDAS DE LAS MARCAS HORIZONTALES**

